**超声雾化熏洗仪参数**

1、微电脑设计，触摸屏操作显示，实时显示治疗温度/时间。

2、设备使用无需外接管道，无污水排放。

3、超温保护设计：具有两路独立的超温保护装置，第一路实时监测与控制加热水槽温度的温度，当第一路出现不可预测的故障，第二路保护立即启动，保证温度稳定的输出当超温时切断加热电源，使超声雾化熏蒸过程得到双重保护。

1. 安全双重可靠性设计：软件保护及硬件插头接地双重保护特性，缺水蜂鸣及干烧断电双重保护特性。

5、人性化操作设计：时间、温度，可根据治疗需要自定义调整，雾化强度可调节。

6、功能智能设计：结合现代智能技术超声雾化熏蒸，附加坐浴、气泡按摩功能，雾化自动加热功能。

7、使用专人专用隔离透声膜，彻底避免了患者之间的交叉感染且干净卫生。

1. 外观结构科学化设计：采用高档工程材料ABS，无毒无害，经久耐用，外形合理紧凑、移动方便。
2. 清洗消毒便捷设计：设备清洗简单、方便且永不堵塞。
3. 电源:220V~50Hz 额定功率:800VA；治疗时间:1-30分钟(可调)

12、治疗温度:25℃-42℃

13、熏蒸雾化率≥30ml/h

14、超声震荡频率:1.7MHz

15、雾化颗粒直径:5.2μm,误差不超过±25%。

16、按防电击类型分类:I类设备。

17、按防电击的程度分类:B型。