
上饶市人民医院掺铥光纤激光治疗机公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进1套掺铥光纤激光治疗机进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

	序号
	设备名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	掺铥光纤激光治疗机
	1套
	180
	参数详见附表4


一、询价项目内容
二、公告时间
时间： 2026年07月23日—07月30日　　
三、报名时间、地点及方式
1.时间： 2026年07月31日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时） 

地点：上饶市信州区广信大道179号7栋1单元1601；  
报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：周女士 13870338365，电子邮箱jxhscg@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院           
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院北院（上饶市信州区罗桥街道庆丰路）
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正三副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。
上饶市人民医院
                                                2026年07月23日
附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3
医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4
基本参数

功能与目标

适用于泌尿系结石的粉碎；

适用于良性前列腺增生组织的汽化、凝固。

技术参数

掺铥光纤激光治疗机

具有脉冲和连续两种输出模式；

★激光输出功率不小于60W；

投标设备必须满足采购方安装场地要求，设备高度100cm,设备配备台车或自带脚轮，方便手术室间转运，提高设备使用率；

工作激光中心波长：≥1900nm；

核心部件：光纤激光器；

最大输出功率：≥60W；
脉冲模式输出最小功率：≤10W；
连续模式输出最小功率：≤10W；
输出功率设置步进：≤10W；

激光输出功率不稳定度：≤±5%；
激光输出功率复现性：≤±5%；
最小脉冲宽度：≤0.2ms；

最大脉冲宽度：≥20ms；
脉冲频率可调，最大脉冲频率≥1200Hz；

单脉冲能量可调，最小单脉冲能量≤0.05J；
单脉冲能量可调，屏显最大单脉冲能量≥4.0J；
指示光(瞄准光):绿色，功率≤5mw,亮度可调；
冷却系统：风冷，无压缩机及小路制冷，噪音低，环保节能；

额定输入功率：≤2200VA；
电源要求：单相220V,50HZ,≤10A；

脚踏开关；
脚踏开关按键≥2个 可切换设备待机/就绪；

激光输出接口：开放式的国际通用SMA905接口；

界面操作：彩色触摸操作界面；

安全功能：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备；

激光设备发射激光时显示屏有图像或声音提示；

激光设备可保存预设参数；

★设备使用寿命≥5年。
内窥镜手术刨削器

多种工作模式可选：正向旋转、反向旋转、正反交替；

最大输出转矩：≥6.0mN ·m；

转速调节挡位：≥3档；

最高输出转速：≥2000r/min；

配置要求
（一）掺铥光纤激光治疗机配置要求
1、掺铥光纤激光治疗机主机1台；

2、脚踏开关1套；

3、272μm光纤1根，可复用；

4、550μm光纤1根，可复用；

5、光纤剥离器1把；

6、光纤切割笔1把；

7、手持光纤端面检验仪1个；

8、激光防护镜1副；

9、电源线1根；

（二）内窥镜手术刨削器配置要求

1、内窥镜手术刨削器主机1台；

2、手柄2把 ；

3、刀具2套；

4、脚踏开关1只；

5、台车1台。
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