32寸网络液晶一体机
硬件参数

1．▲安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0；CPU不低于4核；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

2．▲尺寸不低于32英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080；亮度不低于250cd/㎡；航空铝型材面框，钣金后壳；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

3．支持WiFi：2.4GHz；一组RJ45；

4．接口：USB*2、HDMI IN*1、EARPHONE OUT*1等；

5．支持壁挂安装（支持横装与竖装）

软件功能

1．定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能；

2．远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能；

3．语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放；

4．安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险；

5．队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式；

6．患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02；

7．患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示；

8．排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序；

9．语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息；

10．呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式；

11．信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收；

12．定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收；

13．专家排班：支持滚动展示院内专家排班信息；

14．模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示；

15．投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用；

16．上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用。
免费质保期：3年。预算：3500元/台（包安装及调试费用，需要对接医院现有的电子智能分诊导引系统，实现待取药患者和已取药患者自动上下屏功能系统费用等功能），数量：2台。

