ECMO基本需求

**一、主要用途：**主要用于对重症、心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环，以维持患者生命。

**二、基本需求指标**：

1、离心泵系统方便便携，可快速预充，性能稳定。

2、具备紧急驱动功能。

3、离心泵主机内置后备电池,保证断电情况可运转。

4、具备内建流量监测、气泡监测等模块。

5、具备其他基础使用功能等。

**三、基本配置：**

1、离心泵主机、空氧混合器、配套模块、配套专用套包及其他配套附件耗材等。

4、其他须配套的设备附件及耗材

**备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。**