

水南院区口腔科（大厅区域）改造技术咨询服务采购需求

一、项目概况
（一）项目背景
水南院区1号楼5层原有办公室无完整建筑、机电竣工图纸。为分步实施口腔科改造，优先开展大厅区域改造，现采购该区域现场测绘、检测鉴定、方案及施工图设计一体化前期技术服务，大厅面积约475㎡
（二）改造范围
水南院区1号楼5楼大厅区域，改造面积约475㎡，包含候诊大厅、部分诊疗室、公共通道等；统筹动线优化、结构加固、消防、机电、院感分区全专业改造设计。整层其余区域不在本次服务范围内，但设计需兼顾与后期剩余区域的接口预留、条件兼容。
（三）采购内容
服务打包采购，不分标段、不接受联合体；总预算限价1.现场测绘2、检测鉴定3.方案及施工图设计（方案、初设、施工图、院感专项及全周期技术配合）
备注：总价包干，包含人工、踏勘、绘图、检测鉴定、交通、税费、多次修改、报审配合等全部费用，采购人无需额外付费。
二、各项服务工作要求
（一）现场测绘服务
完成本次改造大厅区域实地测绘、影像留存，调取城建、不动产档案核查产权规划，出具合规说明及整改建议；形成测绘台账、全套实测图纸、档案复印件。测绘数据需精准，数据失真造成的损失由服务商全部承担。
备注：测绘需同步梳理本层其余未改造区域现状关键接口（管线、墙体、防火分区），为后期续建预留衔接条件。
（二）现场检测鉴定，出具检测鉴定报告，并对成果文件负责。
（三）方案及施工图设计服务
含现状图、方案、初设、全套施工图及全周期技术配合，满足院感、图审、消防验收要求。1.依据测绘成果出具本次改造区域全套建筑、结构、机电现状CAD图纸；优化口腔大厅及对应诊疗平面，完成加固、给排水、强弱电、初设图纸及概算。设计须考虑与后期剩余改造区域的管线、防火分区、院感流程衔接预留。2.出具全专业施工图纸，针对消毒区、污物通道等出具院感专项详图，图纸通过第三方图审。3.提供设计交底、驻场答疑、变更出图、竣工图核对，全程配合消防、卫健验收评审并免费优化图纸。
说明：全过程造价咨询本次不纳入采购范围。采购人可根据项目推进情况，对剩余区域另行开展采购。
三、供应商资格
1.主体：独立法人，信用良好，无失信、政府采购违法及重大违规记录；2.资质：具备建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；具备工程检测鉴定、工程测绘能力和资质；具备医疗建筑设计相关服务团队。
四、成果交付要求
[bookmark: _GoBack]1.测绘成果：测绘台账、全套实测CAD图纸、现场影像、档案复印件、产权合规说明，含与本层其他区域接口条件说明；2、检测鉴定报告3.设计成果：全套施工蓝图、专业设计说明、院感专项详图、初设概算；后期施工完成后配合竣工图纸核对；4.全部成果提供纸质＋电子存档资料，配合各方审核，免费修改、答疑、报审验收。
五、其他约束要求
1.服务整体采购，不拆分、不分包转包，不接受联合体；投标须附分项报价，无分项报价按无效标处理；单项成果不合格，采购人可按对应分项价款扣除违约金。2.所有工作符合医疗建筑、院感、消防、计价、规划相关规范，满足口腔科临床使用，兼顾后期续建兼容性。3.施工阶段每周至少一次现场对接，及时解决测绘、功能布局、设计变更问题。4.本项目全部文本、图纸、测绘成果知识产权归采购人所有。5.服务商不得隐瞒本次改造范围内结构、消防、产权隐患，测绘检测数据真实可靠，成果不实造成返工、延误、经济损失全部由服务商承担。6.验收标准：成果齐全完整；测绘图纸与现场尺寸一致；改造方案符合医疗规范；全套资料可直接用于各主管部门报审及本区域项目招标。
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